**Załącznik nr 1**

# Formularz ofertowy

……………………….dn. ……

..........................................................

*(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców*

*ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)*

**Konstanciński Dom Kultury**

**ul. Mostowa 15**

**05-510 Konstancin-Jeziorna**

**Wykonawca:**

**Nazwa ……………….………………….………………………………………………………………………………**

## Siedziba ……………….………………….……………………………………………………………………..

**Nr telefonu/faksu: ……………….………………….………………………………………………………………………………**

**Adres e-mail: ……………….………………….….............................................................................**

**Nr NIP: ……………….………………….………………………………………………………………………………**

**Nr REGON: ……………….………………….………………………………………………………………………………**

**Forma działalności gospodarczej: ……………………………………………………………………………………………………**

**Osoba do kontaktu (tel., e-mail): …………………………………………………………………………………………………….**

1. Zobowiązania Wykonawcy:

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż infokiosków w ramach umowy nr RPMA.06.02.00-14-114/13-00 o dofinansowanie projektu „KALEJDOSKOP KONSTANCINA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oferuję/my realizację całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym za kwotę:

cena netto: ............................................. zł (słownie ………………………………… …………………….zł).

cena brutto: ............................................ zł (słownie ………………………………… …………………….zł).

w tym podatek VAT wg stawki.............% w wysokości .............................................. …………………...zł.

według zestawienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**  **Infokiosk** | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** |
| 1 | **Parametry techniczne infokiosku**   * **Kiosk informacyjny** zewnętrzny w obudowie wandaloodpornej. Wersja stojąca lub wisząca wraz ze stojakiem, zamontowana do podłoża w sposób trwały (np. za pomocą śrub zamaskowanych i zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający łatwe odkręcenie osobom nieupoważnionym). Kolorystyka kiosku szara. * **Obudowa kiosku** – obudowa oparta na konstrukcji stalowej (całość wykonana ze stali malowanej proszkowo uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej; zamykana na 2 zamki zapadkowe lub inne uniemożliwiające otwarcie drzwi rewizyjnych osobom postronnym, umieszczone na bocznej ściance – maskowane (np. elementem zakrywającym w kolorze obudowy). Po otwarciu serwisowych drzwi rewizyjnych (otwieranie do przodu) administrator musi mieć dostęp do części komputerowej oraz monitora; sposób wykonania obudowy musi zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń w jej wnętrzu.   **Front obudowy** – wykonany ze stali malowanej proszkowo z miejscem na logo w części pod oraz nad monitorem.  **Logo-** Zgodne z logotypem zamawiającego, logo dostępne na wybranych elementach kiosku, dopasowane do powierzchni korpusu.   * **Wymiary korpusu kiosku:**  korpus: ok. 1800mm x 500mm x 200mm (wys. x szer. x gł. - bez zadaszenia i postumentu) lub w przypadku wiszącego 1200mm x 500mm x 200mm (wys. x szer. x gł.); dopuszczalna łączna tolerancja wymiarów 5%. Korpus stalowy, malowany proszkowo. W korpusie umieszczona jednostka sterująca kiosku; dolna krawędź jednostki sterującej umieszczona nie niżej niż 40 cm od podłoża * **Ekran dotykowy -** LCD lub LED 19'' o proporcjach 4:3, dotykowy, rozdzielczości natywnej co najmniej 1280x1024; kontrast co najmniej 700:1, jasność matrycy co najmniej 200cd/m2. Ekran musi być wyposażony w szybę chroniącą przed zniszczeniem lub jego konstrukcja musi uniemożliwiać uszkodzenie za pomocą uderzenia ręką. * **Instalacja elektryczna kiosku** – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk. Włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi. Kiosk powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny (UPS) zdolny do podtrzymania pracy w przypadku braku zasilania o co najmniej 5 minut, automatycznie włączający się po powrocie zasilania (w przypadku wyczerpania się baterii). Instalacja zasilająca UPS musi być zabezpieczona przed przepięciami w sieci. Dopuszcza się zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zamontowane w UPS. * **Jednostka sterująca kioskiem** typu PC o parametrach nie gorszych niż: procesor osiągający w teście PassMark (https://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php) co najmniej 2500punktów, 4 GB RAM, 160GB SATA, Napęd DVD, Interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 na płycie głównej, karta sieciowa bezprzewodowa pracująca w standardzie 802.11n i o prędkości maksymalnej 300Mbps z możliwością podłączenia zewnętrznych anten, karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, głośniki, USB. Jednostka centralna powinna posiadać sprzętowy układ „watchdog” który w przypadku zawieszenia się jednostki dokona jej restartu. * **Kiosk wyposażony w programowalny układ chłodząco – grzewczy**, zapewniający utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz urządzenia.   **2. Oprogramowanie – system operacyjny jednostki sterującej:**  **System operacyjny** Windows 8 lub równoważny  kryterium równoważności:   * zdolność do uruchamiania dowolnego oprogramowania przeznaczonego dla Windows 8, * muszą być dostępne sterowniki sprzętu składającego się na jednostkę centralną kiosku   **3. Oprogramowanie zarządzająco – sterujące kioskiem, funkcjonalność:**   1. Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie. 2. Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem. 3. Możliwość automatycznego wyłączania komputera o określonej godzinie. 4. Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak: CTRL+ ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB,Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC. 5. Monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software WatchDog), restart urządzenia w przypadku jego zawieszenia się oraz monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartów w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci 6. Możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego. 7. Możliwość blokowania dostępu do stron WWW dostępnych poprzez sieć i ograniczenia dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów. 8. Definiowanie ustawień wpływających na bezpieczeństwo pracy kiosku (ograniczanie dostępu do różnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty. 9. Definiowanie stron WWW i adresów dostępnych oraz zablokowanych do przeglądania. 10. Definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosk. 11. Automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji użytkownika przez zaprogramowany czas z możliwością uruchomienia pokazu slajdów zamiast wygaszacza ekranu w kolejności zdefiniowanej lub losowo. 12. Możliwość definiowania wyszukiwarek internetowych pod przyciskiem „search”, „szukaj” itp. 13. Możliwość przeglądania dokumentów MS Office i .pdf z pozycji przeglądarki 14. Wirtualna klawiatura ekranowa z polskimi znakami diakrytycznymi 15. Możliwość wyboru interfejsu i jego personalizacja oraz możliwość dołączenia swojego logo. | 7 |  |  |
| 2 | Info kiosk dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis j.w., przystosowanie dla osób na wózku inwalidzkim, ekran obniżony o min. 15 cm bez regulacji. | 1 |  |  |
|  | **Łączna cena** | xxxxxx |  |  |

1. Do niniejszej oferty dołączam/my:
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
3. Wykaz realizacji z ostatnich pięciu lat wraz referencjami – Załącznik nr 3
4. Specyfikację techniczną systemu – Załącznik nr 4
5. Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej – Załącznik nr 5
6. …………………………………………………………………………………………………………..
7. Zobowiązuję/my się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
8. Zamówienie zamierzamy wykonać sami /przy udziale podwykonawców\*

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w zakres przedmiotu zamówienia: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że na zamówienie zostanie udzielona gwarancja **na** **okres 36 miesięcy.**
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wzór umowy parafowany przez osobę upoważnioną
2. Wykaz realizacji wraz z referencjami
3. Specyfikacja techniczna
4. Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
5. …………

……………….........................………………………………….

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić